附件2

《广西卫生健康年鉴 （2023）》印刷装订 质量要求

一、成品质量要求

1. 成品尺寸偏差≤±1.5mm，成品歪斜误差≤1.5mm；
2. 成品裁切光滑、完整，无刀花，无连刀页，无毛边，破头长度≤3.0mm。

二、印刷质量要求

1. 印刷图像、文字、线条清晰，完整，无重影、缺笔、断画、糊版现象；
2. 图像层次分明，网点清晰，亮调阶调值至少3%网点可以在现；
3. 封面套印误差≤0.10mm，正文套印误差≤0.20mm，同批同位置色差值不大于5；
4. 版面干净，图像完整，页面无明显皱褶皱、折痕、脏迹。

三、装订质量要求

1. 书帖平服整齐，无明显褶皱、折角、残页、套帖、缩帖和脏迹；
2. 相邻页码位置允差≤3.0mm，全书页码位置允差≤6.0mm，画面接版允差≤1.5mm；
3. 页码和版面顺序正确，无错帖；
4. 书芯粘结牢固，强度≥4.5N/cm，胶层均匀，不出现散页、掉页、背胶断裂的现象；
5. 侧胶粘结宽度3.0～6.0mm，无侧胶粘结不牢或缺胶、溢胶、粘连图文等缺陷；
6. 定型后的书背应方正平直，无明显空背、圆背、皱褶、空泡、挂胶等缺陷。

四、上光质量要求

封面上光均匀，无划痕、脏迹。